人脸识别设备系统招标规范要求
一、前  言
[bookmark: _GoBack]新疆儿童医院人员人脸识别系统建设，按照安防要求建设本系统运行管理。设备规格需规格参数要求、符合技术标准、符合国家规范和自治区安防要求。
二、主要设备清单以及参数
	设备清单

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	目标识别相机
	1. 枪型智能网络摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，光圈大小不低于F1.0(即F值≤1.0)，最低照度彩色模式≤0.0005 lx、黑白模式≤0.0001 lx；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
2. 支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸；
▲ 3. 图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；（需提供第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
▲ 4. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（需提供第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
▲ 5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；（需提供第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
▲ 6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；（需提供第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
7. 支持PoE供电，≥1个DC12V电源输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP67。
	台
	4
	

	2
	目标识别分析盒
	▲1. 嵌入式边缘计算主机，搭载≥1颗AI引擎，支持独立配置目标识别引擎模式；
2. 支持≥16个名单库，总库容≥10万张，支持≥4路1080P视频流目标抓拍，支持≥8路图片流目标比对；
▲ 3. 支持在特定条件下去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持设置包括但不限于常规距离、中距离、远距离三种检测模式，单个通道同时支持≥4种周界报警模式，每种模式同时支持≥4个警戒区域；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
▲ 4. 接入具备相关能力的IPC后，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
▲ 5. 人脸库建模成功率≥99.99%；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
▲ 6. 接入具备相关能力的IPC后，移动侦测报警支持区分人、车目标，并根据目标进行录像和记录报警信息；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
7. ＞2个SATA接口，≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口，支持≥2个千兆网口、≥2个USB接口，≥4路报警输入、≥1路报警输出接口。
	台
	1
	

	3
	监控专用硬盘
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM、空气盘， CMR传统磁记录、传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求、支持2年有限质保服务
	块
	1
	

	4
	台式电脑
	I512代。8+512
▲23.8竖屏
	个
	1
	

	5
	人脸识别软件
	人脸识别分析软件、                      
配套人脸识别分析盒
	个
	1
	

	6
	调试
	按照医院及治安要求完成安装及调试
	个
	1
	

	7
	其他
	熟悉现场安装环境、需到现场进行现场勘查并出实施方案
	
	
	


三、其他要求
1、本项目为公安部门治安需求安装，投标单位需提供三个类似业绩（提供中标通知书或合同原件）。
2、人脸识别系统需质保一年。
