新疆维吾尔自治区儿童医院中央空调配套压力容器线上登记录入服务项目采购需求

一、项目背景

根据《全市中央空调附属压力容器专项整治工作方案》统一部署，全市范围内开展中央空调附属压力容器专项摸排整治工作，全面核查医疗机构、商业综合体等场所冷凝器、蒸发器、分集水器等压力容器设备底数及使用登记手续办理情况。

二、项目工程概况

本项目实施地点：乌鲁木齐市阿勒泰路393号新疆维吾尔自治区儿童医院，全院总建筑面积93610.97㎡，分为两栋建筑，配套冷水机组及压力容器明细如下：

门诊病房综合楼（1号楼）：建筑面积43056.97㎡，配置开利离心式冷水机组2套，配套冷凝器2台、蒸发器2套、分集水器2台，机组配套减压阀、压力表若干；

急门诊综合病房楼（2号楼）：建筑面积50554㎡，配置美的离心式冷水机组2套，配套冷凝器2台、蒸发器2套、分集水器2台，机组配套减压阀、压力表若干。

三、服务范围及工作内容

1、负责1号楼开利牌机组配套2台冷凝器、2套蒸发器、2台分集水器；2号楼美的牌机组配套2台冷凝器、2套蒸发器、2台分集水器，合计压力容器12台全部设备的特种设备安装告知、使用登记申报全流程办理；

2、完成全部压力容器设备在乌鲁木齐市市场监督管理局特种设备官方管理平台基础信息填报、资料上传、电子台账录入、审核跟进，确保设备登记信息完整有效、平台可正常检索核验；

3、对全部冷水机组配套减压阀、压力表提供免费定期校验技术指导、协助送检服务；

4、全程指导我院工作人员完善压力容器全套技术档案，梳理规范设备台账，讲解特种设备日常管理、定期报检合规要求；

5、对接市场监管部门完成资料补正、现场核验配合工作，直至全部设备取得合法有效的特种设备使用登记凭证。

四、投标人资格要求

1、投标人须为合法独立法人单位，提供有效期内营业执照，经营范围包含特种设备技术服务、特种设备登记代理、压力容器检测咨询等相关类目，营业执照年检、经营状态正常有效；

2、投标人具备特种设备相关服务经验，近3年内承接过医疗机构中央空调压力容器登记、专项整治配套服务项目（投标时需提供合同佐证材料）；

3、项目实施团队配备熟悉新疆特种设备线上登记平台操作、熟悉压力容器报检、使用登记法规的专职技术人员，熟悉本地市场监管部门业务办理流程；

4、遵守医院院区管理、消防安全、疫情防控等各项管理制度，服从甲方现场管理人员统一调度。

五、服务质量与技术管控要求

1、乙方全权负责全套压力容器特种设备安装告知、线上信息录入、使用登记申报工作，全程跟进平台审核流程，主动对接监管部门处理资料驳回、信息补录等问题；

2、严格按照《特种设备安全法》《压力容器使用管理规则》等法规及市场监管局平台填报规范完成设备信息录入，保证设备名称、出厂编号、参数、安装信息、使用单位信息准确无误；

3、服务完成后，全部12台压力容器须在市监局特种设备官方平台实现完整备案登记，设备信息、使用登记编号可随时在线查询、核验，登记凭证完整交付甲方；

5、针对压力容器定期检验、安全附件校验、日常运维管理提供标准化合规指导，协助甲方建立长效特种设备安全管理台账；

6、服务全过程规范文明作业，不得干扰医院正常诊疗秩序，现场操作做好防护，杜绝安全隐患。

六、技术资料交接与保密条款

1、甲方配合向乙方提供冷水机组竣工图纸、设备出厂合格证、质量证明文件、安装资料等全套技术档案；项目全部登记手续办结后，乙方完整返还甲方所有纸质、电子原版资料，不得留存；

2、乙方对服务过程中获取的医院建筑图纸、设备参数、院区布局、运营资料等全部内部信息承担永久保密义务，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露、传播，服务结束后删除全部留存涉密电子资料；

3、因乙方擅自泄露甲方资料造成损失的，由乙方承担全部法律及经济赔偿责任。

七、交付成果要求

1、全部12台压力容器特种设备使用登记证书（纸质原件+电子扫描件）；

2、市监局特种设备管理平台设备登记完成截图、台账导出电子版全套；

3、全院中央空调压力容器标准化安全管理台账（纸质版+电子版）；

4、减压阀、压力表校验指导工作记录及校验合格凭证汇总清单；

5、特种设备合规管理、定期报检工作操作指引一份。
